Sprawozdanie z laboratorium 2

26.02.2018

Pingowanie pomiędzy PC-A, a R1 się powiodło.

Pingowanie pomiędzy PC-A, a S1 się powiodło.

Pingowanie pomiędzy S1, a R1 się powiodło.

* Dlaczego powinno konfigurować się linie vty na przełączniku?

Aby mieć możliwość zdalnej kotroli urządzenia bez fizycznego dostępu do urządzenia

* Dlaczego zmienia się domyślny VLAN 1 na inny?

Jeżeli adres IP SVI jest przypisany do VLAN1 to domyślnie wszystkie porty przełącznika mają dostęp do adresu zarzadzania SVI.

* Jak można zapobiec wysyłaniu haseł jawnym tekstem?

Włączyć szyfrowanie haseł w ustawieniach przełącznika.

* Dlaczego konfiguruje się statyczny adres MAC na portach przełącznika?

Aby ustawić, które komputery mogą łączyć sie do danych portów.

* Dlaczego włącza się bezpieczeństwo portów na przełączniku?

Aby do danego portu mogło być przypisane tylko jedno urządzenie.

* Dlaczego nieużywane porty przełącznika powinny być wyłączone?

Aby zapobiec możliwości nieuprawnionego podłączenia dodatkowych urządzeń do sieci.

francesinha (tost kiełbasa kotlet boczek parówki jakieś smażone mięso ser tost jajko sadzone - frytki i wszystko ratuje tłusty sos) :) Portugalskie narodowe danie